콘크리트 크랙보수 공법의 변천 및 부틸고무를 이용한 균열방수의 우수성

1) 초기 보수공법 (시멘트 몰탈 때우기)

<압착시멘트 작업>

2) 크랙보수용 퍼티의 개발 (아크릴 퍼티, 우레탄 퍼티, 에폭시 퍼티)                    - 일반적으로 아크릴 퍼티로 메꿈작업을 실시.

(시간이 경과함에 따라 퍼티 탄성의 소멸로 인하여 재 균열 터짐현상 발생.)

<1차 퍼티작업>                           <2차 퍼티작업>

3) 아크릴 퍼티의 터짐 하자의 보수, 보완을 위하여 시트(면포)를 층간에 넣어 보강시킴.

- 아크릴 퍼티의 터짐현상은 보완이 되었으나, 콘크리트면과 아크릴 퍼티 경계 부분의 들뜸

현상 발생. (들뜬 부위를 통하여 물길 조성됨.)

<시트 면포>

4) 퍼티의 터짐과 들뜸현상의 보수

- 프라이머 도포 → 부틸고무+접착수지+면포롤 구성된 크랙보수용 테이프를 개발 적용 →

아크릴 퍼티 도포 → 아크릴 탄성도막 방수재 도포

(현재 개발된 최첨단 크랙보수 공법)

<부틸고무 부착작업>